**Контрольное тестирование**

1. **Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий**

а) видимого контура

            б) невидимого контура

            в) осевых линий

            г) линий сечений

**2.         Штрих - пунктирная тонкая линия предназначена для**

**вычерчивания линий**

а) видимого контура

            б) невидимого контура

            в) осевых линий

            г) линий сечений

**3.         Масштаб - это расстояние между двумя точками на плоскости**

а) да

            б) нет

**4.         Буквой R на чертеже обозначается**

а) расстояние между любыми двумя точками окружности

            б) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными

точками окружности

            в) расстояние от центра окружности до точки на ней

**5.         Рамку основной надписи на чертеже выполняют**

а) основной тонкой линией

            б) основной толстой линией

            в) любой линией